**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Zakup silnika do łodzi ratowniczej dla OSP Suków**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa silnika wraz z osprzętem, montażem na łodzi ratowniczej Whaly 435 R oraz transportem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

Kody CPV

42111100-1: Silniki zewnętrzne do napędzania łodzi;

34521400-9: Łodzie ratunkowe.

Wymagania techniczne:

* Silnik fabrycznie nowy;
* Rodzaj silnika: rzędowy 2 – cylindrowy z wtryskiem bezpośrednim;
* Moc znamionowa(KM): min. 40
* Pojemność skokowa: 863 cm³
* Natężenie prądu alternatora (min.): 81 A (całkowite) / 25 A (prąd ładowania netto);
* Zakres obrotów przy pełnym otwarciu przepustnicy: 5500-6000 obr./min
* Rozruch: elektryczny;
* Sterowanie: Mechaniczne;
* Układ kierowniczy: zdalne (opcjonalnie rumpel);

Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy jest towarem zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia, fabrycznie nowym i pełnowartościowym, jak również stanowi jego własność oraz nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich.

Koszt transportu oraz montażu (w miejscu wskazanym przez Zamawiającego lub Wykonawcę) silnika wraz z osprzętem powinny zostać ujęte w przedstawionej ofercie.

Montaż może odbyć się w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, tj. na ternie Gminy Daleszyce lub w innym miejscu wskazany przez Wykonawcę, przy czym przekazanie łodzi powinno być udokumentowane protokołem przekazania na czas montażu, który **nie może wynosić dłużej niż 5 dni**.

Wraz z dostawą Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie prawa do używania przedmiotu zamówienia a także przedłoży wszelkie dokumenty niezbędne do skorzystania przez Zamawiającego   
z udzielonej przez producenta (importera) gwarancji jakości, której termin nie powinien być krótszy   
niż **24 miesiące** od dnia protokolarnego przekazania przedmiotu zamówienia.

**Silnik powinien być montowany przez autoryzowany serwis, ponieważ łódź Whaly 435 R jest   
na gwarancji.**

Wykonawca ma obowiązek dostarczenia instrukcji obsługi silnika w języku polskim.