**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z przebudową dróg wewnętrznych na terenie Gminy Daleszyce w miejscowościach Brzechów oraz Komórki

1. **Określenie przedmiotu zamówienia:**

Zadanie nr 1.„Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 260/1 w msc. Brzechów”

Droga zlokalizowana jest na dz. nr ewid. 260/1 w msc. Brzechów

**Zakres robót przewidzianych do wykonania:**

1. Roboty pomiarowe, obsługa geodezyjna + operat geodezyjny powykonawczy
2. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
3. Mechaniczne korytowanie pod warstwy konstrukcyjne
4. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
5. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych- warstwa wiążąca
6. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych- warstwa ścieralna
7. Nawierzchnia z kruszywa (pobocza, zjazdy)
8. Ustawienie znaków drogowych
9. Wykonanie odwodniania liniowego

Termin realizacji do 30.06.2020r.

Charakterystyczne parametry techniczne:

- podłoże gruntowe -G1

- warunki wodne - korzystne

- prędkość projektowa - 30km/h

- długość - 74m w osi drogi

- szerokość jezdni - 3,0m

- szerokość poboczy - 2x 0,3-0,5m

- spadek poprzeczny jezdni - dwustronny 2%

- spadek poprzeczny pobocza - 8%

Zadanie nr 2. „Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Komórki obok remizy”

Droga zlokalizowana jest na dz. nr ewid. 126 i 127 w msc. Komórki

**Zakres robót przewidzianych do wykonania:**

1. Roboty pomiarowe, obsługa geodezyjna + operat geodezyjny powykonawczy
2. Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne
3. Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
4. Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem oraz z kruszywa niezwiązanego
5. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych- warstwa wiążąca
6. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych- warstwa ścieralna
7. Nawierzchnia z kruszywa (pobocza, zjazdy)
8. Ustawienie znaków drogowych
9. Regulacja zaworów wodociągowych oraz studzienek kanalizacyjnych

Termin realizacji do 30.06.2020r.

Charakterystyczne parametry techniczne:

- podłoże gruntowe -G1

- warunki wodne - korzystne

- prędkość projektowa - 30km/h

- długość - 177m w osi drogi

- szerokość jezdni - 4,0 -4,5mb

- szerokość poboczy - 2x 0,5m

- spadek poprzeczny jezdni - dwustronny 2%

**Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w:**

a) dokumentacjach projektowych, która stanowi załącznik do SIWZ

b) Przedmiarach robót

**Załączone do SIWZ przedmiary mają jedynie charakter informacyjny**. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu.

Wykonawca w swojej ofercie winien ująć koszt czynności, robót, lub innego rodzaju detali nieobjętych niniejszą dokumentacją przetargową, czy specyfikacją techniczną wykonania   
i odbioru robót, jeśli są one niezbędne z punktu widzenia poprawności wykonania robót i celu jakiemu mają służyć.

Za termin zakończenia robót rozumie się dzień zgłoszenia na piśmie przez Wykonawcę gotowości odbioru końcowego robót. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe. Rozliczenie robót nastąpi jednorazowo na podstawie złożonych faktur za każde zadanie osobno za całość wykonanych robót, wystawionych po spisaniu protokołów odbioru końcowego.

**Zaleca się aby Wykonawca przed przystąpieniem do wyceny wyszczególnionych   
w przedmiocie zamówienia robót dokonał wizji lokalnej w terenie oraz zapoznał**

**się z projektem budowlanym**.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Kod CPV

45233120-6 roboty w zakresie budowy drogi

45113000-2 roboty na placu budowy