Opis przedmiotu zamówienia zadania pn. **„Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Słopiec”.**

Przedmiotem zamówienia jest **„Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Słopiec”.**

obejmująca wykonanie następującego zakresu rzeczowego:

1. Kanał grawitacyjny z rur Ø 200 PVC SN8 KS III L= 641m,

2. Kanał grawitacyjny z rur Ø 200 PVC SN8 KS IX L=637,

3. Kanał grawitacyjny z rur Ø 200 PVC SN8 KS IXA L=123m,

4. Rurociąg tłoczny RT 8 Ø 90 PE = 678m,

5. Rurociąg tłoczny RT 9 Ø 90 PE = 672m

5. Przykanaliki przynależne do w/w odcinków kanałów z rur Ø 160 PVC SN4 łączna długość

przykanalików L= 373m.

6. Sieciowe przepompowania ścieków P- 8 i P-9 których parametry podano w załączonej

dokumentacji technicznej.

Zakres robót obejmuje wykonanie w/w odcinków kanalizacji sanitarnej grawitacyjnych oraz rurociągów tłocznych RT 8 i RT 9 przy zaplanowanych do wykonania przepompowni ścieków P- 8 i P-9. Ponadto należy wykonać próby szczelności, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego wraz z odtworzeniami dróg, ogrodzeń. Tereny inne niż w/w po zasypaniu wykopów należy doprowadzić do stanu pierwotnego poprzez uzupełnienie wierzchniej warstwy humusem i obsianie trawą.

Tam gdzie przewidziane w projekcie są studnie betonowe należy stosować studnie z betonu klasy B-45 łączone na uszczelkę gumową.

Przedmiot zamówienia należy wykonać w całości zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi Polskimi Normami i Aktami Prawnymi. W trakcie realizacji prac związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć we własnym zakresie i na swój koszt nadzór geodezyjny oraz innych służb branżowych np. telefonia napowietrzna, światłowody, w przypadku potrzeby należy uzyskać niezbędne pozwolenia do realizacji prac od zarządców dróg, sieci wodociągowych, linii telefonicznych oraz energetycznych i innych nieprzewidzianych w dokumentacji a ujawnionych w czasie wykonywania prac.

Po wykonaniu prac związanych z realizacją zadania Wykonawca musi uzyskać od właściciela działki, lub innych terenów protokolarne potwierdzenie braku uwag co do uporządkowania terenu po ich wykonaniu oraz potwierdzenie wykonania przykanalika, jeżeli został wykonany. Za wszelkie szkody powstałe w trakcie wykonywania robot na szkodę właścicieli działek przez które przebiega sieć jak również szkody osób trzecich odpowiada Wykonawca robót.

W przypadku wystąpienia konieczności pompowania wody z wykopów do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie miejsca odprowadzenia pompowanej wody po uprzednim uzyskaniu zgody właściciela tego terenu. Miejsce wywozu nadwyżki ziemi z powstałych wykopów Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie, podobnie jest w przypadku napotkania na trasie budowy materiałów w stosunku co do których istnieje obowiązek utylizacji, organizacja i koszt ich utylizacji należy do Wykonawcy. Przed wbudowaniem zgromadzonych materiałów do realizacji przedmiotu zamówienia należy dostarczyć do Inwestora związanie z nimi atesty, aprobaty, certyfikaty i dopuszczenia.

Za zakończenie Inwestycji uznaje się dostarczenie Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wykonanej sieci wydanej przez stosowny organ.

W związku z powyższym wszystkie niezbędne uzgodnienia, badania, zgłoszenia wraz z wiążącymi się kosztami należą do Wykonawcy.

Wycenę całości zadania należy przeprowadzić w oparciu o Projekt Budowlany i wizytę w terenie, natomiast **załączony przedmiar robót należy traktować jedynie pomocniczo i nie jest on podstawą do wyceny zadania**.

W przypadku zauważenia nieprawidłowości w Projekcie lub rozbieżności w przygotowanej dokumentacji przetargowej o udzielenie zamówienia należy o tym fakcie poinformować Zamawiającego przed złożeniem oferty, zastrzeżenia zgłoszone przez Wykonawcę po jego wyborze nie będą stanowić podstawy do roszczeń względem Zamawiającego.

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtowa, Zamawiający żąda jednak by najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczył Zamawiającemu kosztorys ofertowy wykonany metodą szczegółową. Rozliczenie wykonanych prac nastąpi również kosztorysem powykonawczym opracowanym metodą szczegółową. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu prac wraz z odpowiednim zmniejszeniem wartości robót dopuszcza się wykonanie robót zamiennych lub uzupełniających. W takim przypadku należy spisać stosowny aneks do umowy.

Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji zadania tylko w z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego. Może to być spowodowane opadami deszczu lub innymi anomaliami pogodowymi uniemożliwiającymi realizacje pracy sprzętu i ludzi na budowie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji komisja składająca się z przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawcy oraz Inspektora nadzoru musi to potwierdzić spisując protokół konieczności przerwania robót jednocześnie podając przyczyny zatrzymania prac oraz przybliżony czas ponownego rozpoczęcia robót na budowie.

Zamawiający dopuszcza do stosowania materiały zamienne pod warunkiem, zastosowania elementów o parametrach nie gorszych niż podane w dokumentacji i uzyskania zgody ich zastosowania od Zamawiającego.