**Opis przedmiotu zamówienia.**

*Powyższy Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.*

1. **UBRANIA SPECJALNE**

Przedmiot zamówienia:

Ubrania specjalne dwuczęściowe – 8 kpl.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

18410000-6 : Ubrania specjalne

Zabezpieczające ratownika przed zewnętrznymi działaniami ciepła i urazami mechanicznymi.

* Produkt nowy, nieużywany. Posiadający gwarancję.
* Ubranie specjalne ma składać się z kurtki i spodni spełniających wymagania normy PN-EN 469 "Odzież ochronna dla strażaków. Wymagania użytkowe dotyczące odzieży ochronnej przeznaczonej do akcji przeciwpożarowych"
* Ubrania będą posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP.
* Zewnętrzną warstwę kurtki i spodni powinna stanowić tkanina olejo i wodoodporna .
* Tkaninie konstrukcyjna oraz nici powinny być wykonane z włókien trudnopalnych.
* Kurtka zapinana jednogłowicowym zamkiem błyskawicznym z system awaryjnego rozsuwania, do głowicy zamka zamocowany uchwyt pozwalający na zasuwanie  
   i rozsuwanie zamka ręką w rękawicy.
* Kurtka powinna zachodzić na spodnie, długość kurtki minimum do wysokości krocza użytkownika. Kołnierzyk kurki podwyższony, miękki z tkaniny zewnętrznej w formie stójki, chroniący krtań.
* Taśma typu „rzep” do mocowania dystynkcji o wym. 80x50 mm umieszczona bezpośrednio nad taśmą ostrzegawczą.
* Na kurtce umieszczone mocowanie taśmą typu „rzep” oznaczenie formacji w kolorze czarnym, wykonane techniką sitodruku na trudnopalnym podkładzie w kolorze żółtym   
  i fluorescencyjnym o właściwościach odblaskowych.
* Na lewym i prawym rękawie 10 mm poniżej górnej taśmy ostrzegawczej skrót OSP.
* W górnej części na prawej piersi , na patce kieszeni umieszczony skrót OSP.   
  Napisy OSP wykonane czcionką IMPACT o wymiarach wysokości liter 32mm, długość napisu 65 mm. Napis umieszczony centralnie na podkładzie o wym. 50x90 mm
* Na lewym ramieniu 10-15 mm poniżej podkładu z napisem OSP umieszczony odcinek taśmy typu „rzep” do mocowania emblematu z nazwą miasta.
* Na plecach umieszczony centralnie napis STRAŻ wykonany na trudnopalnym podkładzie   
  w kolorze żółtym fluorescencyjnym o właściwościach odblaskowych .
* Nogawki szerokie nakładane na obuwie, o ergonomicznym kroju, wyprofilowane za pomocą zaszewek i cięć, ułatwiające klękanie, kucanie, głębokie wykroki oraz wchodzenie   
  po drabinie. Wszystkie zaszewki i cięcia muszą być wykonane we wszystkich warstwach spodni a nie tylko w warstwie zewnętrznej.
* Elastyczne szelki o regulowanej długości i szerokości min. 50 mm, z możliwością wypinania ze spodni. Szelki powinny być łączone z nierozciągliwą tkaniną na wysokości barków, przechodząc w element tkaninowy stabilizujący szelki i ograniczający zsuwanie się szelek   
  z ramion.
* Na boku uda w połowie odległości między pasem a stawem kolanowym, na każdej, nogawce kieszeń typu „cargo" z mieszkiem w części tylnej, kryta patką zapinaną taśmą typu „rzep”.
* Patki kieszeni powinny posiadać system ułatwiający dostęp do kieszeni bez zdejmowania rękawic.
* Rozmiary zostaną podane przez zamawiającego dostawcy po jego wyborze.

1. **Rękawice specjalne.**

Przedmiot zamówienia:

Rękawice strażackie specjalne – 9 par.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

35810000-5 : Sprzęt osobisty

18424000-7: Rękawice

18141000-9 : Rękawice robocze

* Rękawice nowe, nieużywane, posiadające gwarancje.
* Specjalne, ze ściągaczem, pięciopalczaste, trzywarstwowe, przeznaczone do akcji bojowych oraz akcji ratowniczych i ratunkowych,
* Materiał wierzchni stanowi skóra licowa wołowa wodoodporna,
* Rękawice posiadające karabińczyk, na wysokości nasady palców umieszczono żółtą taśmę odblaskową.
* Bardzo duży stopień wytrzymałości technicznej.
* Rękawice muszą posiadać certyfikat spełnienia normy PN EN 659 oraz PN EN 420.
* Rozmiary zostaną podane przez zamawiającego dostawcy po jego wyborze.

1. **Wąż tłoczny W – 75:**

Przedmiot zamówienia:

Wąż tłoczny W-75 – 1 szt.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:  
44482100-3 : Węże gaśnicze

* Średnica wewnętrzna 75 ± 1,5 mm,
* Długość węża 20 ± 0,5 m,
* Masa węża z łącznikiem od 7 kg do 10 kg,
* Min. maksymalne ciśnienie robocze 15 bar,
* Wewnętrzna wykładzina z lekkiej gumy syntetycznej,
* Wkładka wewnętrzna wulkanizowana,
* Ciśnienie rozrywające do 50 bar,
* Świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB,

1. **Wodery**

Przedmiot zamówienia:

Wodery (spodniobuty) na szelkach – 2 pary.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

18830000-6: Obuwie ochronne

18812200-6 : Buty gumowe

* Produkt nowy, nieużywany. Posiadający gwarancję.
* Stanowiące połączenie butów do kolan wykonanych metodą wulkanizacji z gumy i spodni   
  z tkaniny podgumowanej na trwałe połączonej z butami.
* Podszewka z materiałów tekstylnych stanowiących podszewki.
* Do spodni przytwierdzone szelki.
* Konstrukcja wyrobu i zastosowane materiały zabezpieczające przed przesiąkaniem wody   
  do wnętrza.
* Podeszwy butów z urzeźbienie zabezpieczające przed poślizgiem.
* Rozmiary zostaną podane przez zamawiającego dostawcy po jego wyborze.

1. **Buty Specjalne – Gumowe**

Przedmiot zamówienia:

Buty strażackie (specjalne) gumowe - 4 pary.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

18832000-0: Obuwie specjalne

18812200-6: Buty gumowe

* Wykonane z naturalnej gumy, całkowicie wodoodporne,
* Odporne na przebicie prądem o napięciu do 1kV,
* Noski stalowe chroniące palce stóp,
* Wkładka zabezpieczająca stopę przed zmiażdżeniem i przekłuciem,
* Podeszwy odporne na temperaturę podłoża do 250°C,
* Urzeźbienie podeszwy zabezpieczające przed poślizgiem,
* Wyjmowana wkładka ocieplająca oraz zapasowa wkładka ocieplająca,
* Rozmiary zostaną podane przez zamawiającego dostawcy po jego wyborze.

Wykonawca zamówienia ma obowiązek umieszczenia na każdym wyposażeniu informacji w postaci logotypów oraz opisu *„Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”*. Informacja ta powinna być zamieszczona w sposób trwały ( wzór poniżej).

|  |
| --- |
| C:\Users\marcin.dlugosz\AppData\Local\Microsoft\Windows Live Mail\WLMDSS.tmp\WLME85D.tmp\logo_FS_czarnobiałe_orientacja_pozioma.jpg C:\Users\marcin.dlugosz\AppData\Local\Temp\WLMDSS.tmp\WLM1691.tmp\Logotyp_MS_bez_godla_w_orientacji_poziomej.jpg  *„Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”* |