**……………………………………………………………..**

***(dane teleadresowe Wykonawcy)***

**Oszacowanie wartości zamówienia**

**Zakup i dostawa rębaka do drewna i spalinowych kosiarek do trawy (3 sztuki) dla Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach”.**

W ramach cenowego rozeznania rynku przedstawiam/y niniejszym oszacowanie wartości zamówienia zgodnie z zakresem określonym w opisie przedmiotu zamówienia:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa produktu** | **Opis - Zadanie nr 1** | **Jednostka miary** | **Ilość** | **Cena netto** |
| **Zakup rębaka do drewna** |
| 1 | **Rębak do drewna** | * 1. Wyposażony w hydrauliczny, regulowany mechanizm pobierania materiału.   2. Regulowaną wysokość wyrzutu.   3. Obrotowy (360°) wyrzutnik zrębki.   4. Możliwość rozdrabniania materiału o średnicy do 15 cm.   5. 2-4 ostrzy i 1 przeciwostrze, obustronnie ostrzone.   6. Szybkość ostrza nie mniej niż 2000 obr/min.   7. Waga od 250 kg – 750 kg.   8. Wymiary zrębki od 20mm do 60mm.   9. Rozruch elektryczny 12V, ręczny, linka startu.   10. Moc 15KM – 30KM – silnik spalinowy.   11. Zaczep kulowy oraz koła do transportu – dwa skrętne osadzone na osi wahliwej.   12. Instrukcja obsługi w języku polskim.   13. Rębak nowy, wolny od wad.   14. Serwis gwarancyjny, pogwarancyjny oraz oryginalne części zamienne – czas reakcji serwisu max. 3 dni od daty zgłoszenia. | szt. | 1 |  |
|  | **Nazwa produktu** | **Opis - Zadanie nr 2** | **Jednostka miary** | **Ilość** | **Cena netto** |
| **Zakup spalinowej kosiarki do trawy** |
| 2 | Kosiarka spalinowa | * 1. Silnik o pojemności 125 – 165cm3.   2. Moc silnika 2,3 – 2,6 KM.   3. Wysokość koszenia 20 – 75mm.   4. Szerokość koszenia 40 – 50 cm.   2.5 Minimum 5 stopni regulacji wysokości koszenia.   * 1. Kosz o pojemności 55 – 60 l.   2. Waga nie przekraczająca 32 kg.   3. Napęd własny, bezstopniowy, koła napędowe tylne.   4. Instrukcja obsługi w języku polskim.   8.10 Kosiarka nowa, wolna od wad.  2.10 Serwis gwarancyjny. | szt. | 3 |  |